# Pres çenesinin takılması/değiştirilmesi (bkz. resimler A−E)

Pres çenesini, pres bağlantı parçasına uyacak şekilde çap ve kontur olarak seçin.

Bu elektrikli el aletine yönelik Bosch tarafından onaylanmış pres bağlantı sistemlerine ve pres çenelerine genel bakış için bu QR kodunu kullanabilirsiniz. R sisteminin tüm pres çeneleri kullanılabilir.

Pres çenesinin temiz ve teknik olarak mükemmel durumda olduğundan emin olun.

Uç girişinin mandalını (8) resimde A gösterildiği gibi ileri doğru çevirin ➊ ve uç girişinden (9) dışarı çekin ➋. Pres çenesini (1) ankraj noktasına kadar uç girişine ➌ itin. Mandalı (8) geriye doğru uç girişine ➍ bastırın ve 180° döndürerek pres çenesini kilitleyin ➎.

- Pres çenesini yerleştirdikten sonra, mandalın sıkı bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin. Bu, pres çenesinin çalışma sırasında istem dışı gevşememesini sağlar.

Pres çenesini çıkarmak için ters sırada ilerleyin.