# Прицврстување на електричниот алат за да не падне (види слика J)

Прицврстете го електричниот алат за да не падне кога работите во подигната положба. Користете дел за заштита од паѓање за вкупната тежина (12) со максимална должина од 1,8 m (комерцијално достапен, по можност јаже коешто треба да се закачи со кука за прицврстување или дел за заштита од паѓање со амортизери). Почитувајте го упатството за употреба на делот за заштита од паѓање.

Прикачете една страна од делот за заштита од паѓање (12) на електричниот алат во дозволената област за закачување (13).

Прикачете го другиот дел од делот за заштита од паѓање (12) на фиксна точка за прицврстување (11), на стабилна структура (на пр. објект или скеле). Изберете ја точката за прицврстување така што електричниот алат да може слободно да падне во заштитната ограда во случај на пад без да се наврти околу вас или да ве загрози.

- Секогаш прикачувајте го делот за заштита од паѓање на стабилна структура, не на луѓе.

- Делот за заштита од пад мора да може постојано да се движи слободно меѓу приклучоците на фиксната точка на прицврстување и електричниот алат.