# Mise en place/changement de la mâchoire de sertissage (voir figures A−E)

Sélectionnez le diamètre et contour de mâchoire en fonction du sertissage à effectuer.

En scannant ce QR code vous obtiendrez une vue d’ensemble des systèmes de raccords et des mâchoires de sertissage agréés par Bosch pour cet outil électroportatif. Il est possible d’utiliser toutes les mâchoires de sertissage du R-System.

Veillez à ce que la mâchoire de serrage soit propre et en parfait état.

Faites pivoter le verrou (8) du porte-outil vers l’avant comme représenté sur la figure A ➊ et sortez-le du porte-outil (9) ➋. Glissez la mâchoire de sertissage (1) jusqu’en butée sur le porte-outil ➌. Enfoncez le verrou (8) dans le porte-outil ➍ et faites-le pivoter de 180° pour verrouiller le mâchoire de sertissage ➎.

- Vérifiez après la mise en place de la mâchoire de sertissage si le verrou est bien enclenché. Assurez-vous que la mâchoire de sertissage ne se desserre pas inopinément lors de l’utilisation de la sertisseuse.

Pour retirer la mâchoire de sertissage, procédez dans l’ordre inverse.