# Întreţinere şi curăţare

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în timpul transpor‌tului şi depozitării acesteia extrageţi acu‌mulatorul din scula electrică. În cazul apăsării involuntare a comutatorului de pornire, există pericolul de rănire.

- Pentru a putea lucra bine şi în siguranță, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

Pentru a asigura funcţionarea sculei electrice pe o perioadă cât mai lungă posibil, întreţinerea acesteia trebuie efectuată după 40000 cicluri de lucru sau, cel mai târziu, după 2 ani. La depăşirea a 40000 de cicluri de lucru, indicatorul de stare (4) se aprinde continuu în galben.

Expediază scula electrică în vederea efectuării de lucrări de întreţinere la un centru de service autorizat Bosch.

Observaţie: Dacă intervalul de întreţinere nu este respectat, dreptul la garanţie va fi anulat.