# 전동공구가 추락하지 않도록 고정하기(그림 J 참조)

높은 위치에서 작업할 때는 전동공구가 추락하지 않도록 고정하십시오. 이를 위해 최대 길이가 1.8 m이고 총중량에 적합한 추락방지장치 (12) 를 사용하십시오(시중에서 판매되고 거스 히치로 고정할 수 있는 웨빙 슬링 또는 충격 흡수 장치가 있는 추락방지장치를 권장함). 추락방지장치의 사용 설명서 내용에 유의하십시오.

추락방지장치 (12) 의 한쪽을 전동공구의 허용된 고정 부위 (13) 에 고정하십시오.

추락방지장치 (12) 의 다른 부분을 안정적인 구조물(예: 건물 또는 비계)의 고정점 픽서 (11) 에 고정하십시오. 추락 시 전동공구가 사용자의 신체를 감싸거나 위험을 가하지 않고 추락방지장치 안으로 떨어질 수 있도록 고정점 픽서를 선택하십시오.

- 추락방지장치는 항상 사람이 아닌 안정적인 구조물에 고정하십시오.

- 추락방지장치는 고정점 픽서와 전동공구 사이에서 항상 자유롭게 움직일 수 있어야 합니다.