# Указания за безопаснсот за притискащи машини

Никога не дръжте пръстите си или други части на тялото в работната област на цилиндъра и притискащата челюст, вкл. междинната челюст или притискащите пръстени. Пръстите или други части на тялото могат да се премажат и да се наранят.

- По време на работа с електроинстурмента носете защитни очила. С това при повреди пазите очите си от излизащата хидравлична течност и летящите части.

- Използването на електроинструмента може да се извършва само от обучен експертен персонал над 16-годишна възраст. Така намалявате риска за хората.

- Използването на електроинструмента може да става само от един човек. Отпратете другите хора извън зоната на опасност на електроинструмента. Така намалявате риска за хората.

- Използвайте електроинструмента само когато глават на инструмента се вижда и можете да се уверите, че в зоната на опасност няма крайници. Така избягвате наранявания.

- Използвайте електроинструмента само с ръчно водене. Пусковият прекъсвач и бутонът за нулиране при това трябва да са достъпни, за да могат да се натиснат в случай на нужда.

- Притискащата машина може да се използва само с поставена притискаща челюст. Притискащата челюст трябва да е в технически безупречно състояние. В никакъв случай не опитвайте да ремонтирате повредени приставки за преса (притискаща челюст, притискащ пръстен, пръстеновидна чел ст и др.). Изхвърляйте цялата повредена приставка за преса. Приставка за преса, която е била заварена, шлайфана, пробивана или модифицирана по някакъв начин, може да се счупи при притискане и да причини тежки наранявания. Ако не се замени цялата приставка за преса, може да се стигне до повреда на компоненти и до тежки наранявания.

- Използвайте само подходящи и препоръчвани от Bosch челюсти за преса и фитингови системи. Неподходящи комбинации от челюсти за преса и фитинги могат да доведат до непълно свързване.

- Контролирайте след поставянето на челюстта за преса дали ригелът е здраво фиксиран. Така се уверявате, че челюстта при работа няма да се разхлаби неволно.

- Веднага прекратете работа, ако електроинструментът е толкова силно повреден, че електрически части или задвижващи части са открити. Извадете акумулаторната батерия и осигурете ремонт на електроинструмента от Bosch клиентска служба. Неправомерните ремонти могат да доведат до значителни опасности за потребителя.

- Проверявайте след края на инсталационните дейности тръбната система с подходящи контролни средства за уплътненост.

- Никога не извършвайте притискания в рамките на газопроводната мрежа, освен ако системният доставчик не е изрично одобрил за целта този електроинструмент със специално проверени пресови фитинги.

- Спазвайте насоките за поставяне на производителите на пресовани фитинги и тръби.

- Използвайте електроинструмента за максимум 4 пресования в минута. Така избягвайте прегряване на електроинструмента.

- Не пресовайте намиращи се под напрежение части. Съществува опасност от токов удар.

- Обезопасете електроинструмента при работа на повдигната позиция достатъчно добре със средства за обезопасяване срещу падане и внимавайте под работната зона да няма хора. Носете при работи над главата защита за главата. Така можете да избегнете материални щети и персонални наранявания при неволно падане на електроинструмента.

- Чрез неправомерни ремонти могат да възникнат значителни опасности за потребителя. Използвайте притискащата машина само в технически безупречно състояние. Осигурявайте незабавен ремонт на повредите от Bosch клиентска служба. Неправомерните ремонти могат да доведат до значителни опасности за потребителя.

- Дейностите по поддръжка и ремонт могат да се извършват само от упълномощени специализирани сервизи на Bosch. Неправомерните ремонти могат да доведат до значителни опасности за потребителя.

- При повреди по време на притискане веднага натиснете бутона за връщане и отпуснете пусковия прекъсвач. Дръжте натиснат бутона за връщане докато моторът се изключи. Вентилът се отваря и цилиндърът се връща в изходна позиция. Така можете да избегнете персонални наранявания и материални щети.

- При загуба на масло електроинструментът трябва да се изпрати обратно на производителя.

- Избягвайте контакт с изтичащо хидравлично масло. След контакт почистете кожата старателно със сапун и вода. След контакт веднага изплакнете очите обилно с вода в продължение на поне 10 минути. Контактът с хидравлично масло може да причини дразнене и алергични реакции.

- Не използвайте електроинструмента в експлозивна среда.

- Извадете акумулаторната батерия едва след като електроинструментът е сигурно спрян.

- Не отваряйте електроинструмента. Сигурната работа тогава не е гарантирана и правото на гаранционни искове отпада.

- При повреждане и неправилна експлоа‌тация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.

- Не променяйте и не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от възникване на късо съединение.

- Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари. Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

- Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя. Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

| Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.