# Consignes de sécurité pour les sertisseuses

Ne mettez pas les doigts ou d’autres parties du corps dans la zone d’action du vérin, des mâchoires de serrage, des mâchoires intermédiaires ou bagues de sertissage. Il y a risque de blessure par pincement.

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l’utilisation de l’outil électroportatif. Vos yeux seront ainsi protégés en cas de fuite de liquide hydraulique ou de projection de débris.

- L’utilisation de l’outil électroportatif est réservée aux personnes qualifiées de plus de 16 ans. Cela réduit le risque de mise en danger des personnes.

- L’outil électroportatif est conçu pour une utilisation par une seule personne. Veillez à ce qu’aucune autre personne ne se trouve dans la zone de danger de l’outil lors de son utilisation. Cela réduit le risque de mise en danger des personnes.

- N’utilisez l’outil électroportatif que quand la tête de sertissage est bien visible et quand vous pouvez être sûr qu’aucun doigt ou autre partie du corps ne se trouve dans la zone de danger. Cela écarte tout risque de blessure.

- N’utilisez l’outil électroportatif que de manière mobile en le tenant avec une main. Le bouton Marche/Arrêt et le bouton de réinitialisation doivent rester accessibles et pouvoir être actionnés dans les situations d’urgence.

- La sertisseuse ne doit jamais être utilisée sans mâchoire de sertissage. La mâchoire de sertissage doit se trouver dans un état parfait sur le plan technique. N’essayez en aucun cas de réparer des accessoires de sertissage endommagés (mâchoire de sertissage, bague de sertissage, mâchoire annulaire, etc). Mettez au rebut la totalité de l’accessoire de sertissage endommagé. Tout accessoire de sertissage ayant été modifié par soudage, meulage, perçage ou de quelque manière que ce soit risque de casser lors de son utilisation et causer des blessures graves. Au cas où l’accessoire de sertissage n’est pas remplacé en totalité, il y a risque de dommages matériels et de blessures graves.

- N’utilisez que les mâchoires de sertissage et systèmes de raccords à sertir préconisés par Bosch . L’utilisation de mâchoires de sertissage et raccords à sertir non adaptés les uns aux autres peut conduire à des sertissages imparfaits.

- Vérifiez après la mise en place de la mâchoire de sertissage si le verrou est bien enclenché. Assurez-vous que la mâchoire de sertissage ne se desserre pas inopinément lors de l’utilisation de la sertisseuse.

- Cessez aussitôt d’utiliser l’outil électroportatif lorsque des pièces électriques ou éléments d’entraînement sont à nu. Retirez la batterie et faites réparer l’outil électroportatif par le service après-vente Bosch. Des réparations mal effectuées peuvent gravement compromettre la sécurité de l’utilisateur et l’exposer à de graves dangers.

- Au terme des travaux d’installation, contrôlez l’étanchéité du système de tuyauteries avec des moyens appropriés.

- N’effectuez jamais de sertissages au niveau de conduites de gaz sauf si l’exploitant a expressément autorisé l’utilisation de cet outil électroportatif en combinaison avec des types spécifiques de raccords à sertir.

- Respectez les consignes de pose des fabricants de tuyauteries et de raccords à sertir.

- N’effectuez pas avec l’outil électroportatif plus de 4 sertissages par minute. L’outil électroportatif risque sinon de surchauffer.

- N’effectuez pas de sertissages sur des pièces sous tension électrique. Il y a risque de choc électrique.

- Lors de travaux en hauteur, sécurisez correctement l’outil contre les chutes et assurez-vous que personne ne se trouve en dessous de la zone de travail. Lors de travaux en hauteur, portez un casque de protection. Cela permet d’éviter tout endommagement de l’outil et tout risque de blessures au cas où l’outil venait à tomber par inadvertance.

- Des réparations mal effectuées peuvent gravement compromettre la sécurité de l’utilisateur et l’exposer à de graves dangers. N’utilisez la sertisseuse que si elle se trouve dans un état parfait sur le plan technique. Si elle présente des dommages, faites-la aussitôt réparer par le service après-vente Bosch. Des réparations mal effectuées peuvent gravement compromettre la sécurité de l’utilisateur et l’exposer à de graves dangers.

- Ne confiez les travaux de maintenance et de réparation qu’à des ateliers spécialisés Bosch agréés. Des réparations mal effectuées peuvent gravement compromettre la sécurité de l’utilisateur et l’exposer à de graves dangers.

- En cas d’anomalie de fonctionnement lors d’un sertissage, appuyez immédiatement sur le bouton de réinitialisation et relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu’à ce que le moteur s’arrête. Le clapet s’ouvre et le vérin revient dans sa position de repos. Cela exclut tout risque d’accident ou de dommages matériels.

- En cas de perte d’huile, renvoyez l’outil électroportatif au fabricant.

- Évitez tout contact avec l’huile hydraulique qui s’écoule. Après un contact avec la peau, nettoyez soigneusement la peau avec de l’eau et du savon. Après un contact avec les yeux, rincez abondamment les yeux pendant au moins 10 minutes. Tout contact avec de l’huile hydraulique peut causer des irritations et des réactions allergiques.

- N’utilisez pas l’outil électroportatif en atmosphère explosive.

- Ne retirez pas la batterie avant d’avoir éteint l’outil électroportatif avec le bouton Marche/Arrêt.

- N’ouvrez pas l’outil électroportatif. Un fonctionnement sûr ne peut ensuite plus être garanti et la garantie est annulée.

- Si l’accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

- N’apportez aucune modification à la batterie et ne l’ouvrez pas. Risque de court-circuit.

- Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’exploser ou de surchauffer.

- N’utilisez l’accu que sur les produits du fabricant. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

| Conservez la batterie à l’abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l’eau et de l’humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.