# Presavimo operacija (žr. G−I pav.)

- Įsitikinkite, kad bet kada galite paspausti atstatos mygtuką nepaleisdami rankenos.

Jei iš jungties, kurią reikia supresuoti, išteka skysčio, užtikrinkite, kad jo nepateks nei ant elektrinio įrankio, nei į jo vidų.

Norėdami pradėti presavimo operaciją, paspauskite įjungimo jungiklį (2) ir laikykite jį paspaustą, kol po 1,5 s ims mirksėti darbinė lemputė (7) ir prasidės priverstinis presavimas.

Pasiekus maksimalią presavimo jėgą, variklis automatiškai išsijungia. Darbinė lemputė užgęsta maždaug po 10 s.

Patikrinkite, ar presavimo galva visiškai užsidariusi. Jei presavimas nepavyko, pakartokite jį su nauja presuojama jungtimi.

Nuoroda: žaliai šviečiantis būsenos indikatorius (4) ir uždaryta presavimo galva negarantuoja, kad supresuota buvo sandariai. Nepriklausomai nuo to, tinkamomis patikros priemonėmis patikrinkite vamzdžių sistemos sandarumą.

Norėdami nukelti elektrinį įrankį, paspauskite užpakalinius presavimo galvos (1) galus ➊ ir nuimkite elektrinį įrankį nuo presavimo jungties ➋ (žr. I pav.).

Presavimo operacijos nutraukimas atsiradus triktims:

- Presavimo operacijos prieš prasidedant priverstiniam presavimui nutraukimas: paspauskite atstatos mygtuką (6) ir atleiskite įjungimo jungiklį (2). Laikykite paspaustą atstatos mygtuką, kol išsijungs variklis. Cilindras įvažiuoja atgal, ir presavimo galvą galima atidaryti.
- Vykstančio priverstinio presavimo nutraukimas: iš naujo paspauskite įjungimo jungiklį (2). Variklis išjungiamas. Tada paspauskite atstatos mygtuką (6). Cilindras įvažiuoja atgal, ir presavimo galvą galima atidaryti.
- Nuoroda: nutraukus presavimo operaciją, supresuota jungtis nėra patikima. Pakartokite presavimo operaciją su nauja presuojama jungtimi.

Nuoroda: neįjunkite elektrinio įrankio, kai cilindras presavimo operacijos pabaigoje įvažiuoja atgal arba kai spaudžiamas atstatos mygtukas (6).