# Zaštita električnog alata od pada (videti sliku J)

Tokom radova u višem položaju zaštitite električni alat od pada. Za to koristite zaštitu od pada (12) koja odgovara ukupnoj težini maksimalne dužine 1,8 m (standardna, po mogućstvu traka vezana kravljim čvorom ili zaštita od pada sa amortizacijom pada). Pogledajte uputstvo za upotrebu zaštite od pada.

Jednu stranu zaštite od pada (12) pričvrstite u dozvoljenom delu za pričvršćivanje (13) na električnom alatu.

Drugu stranu zaštite od pada (12) pričvrstite na fiksiranu tačku za pričvršćivanje (11), koja se nalazi na stabilnoj strukturi (npr. zgradi ili skeli). Tačku za pričvršćivanje izaberite tako da električni alat pri padu može slobodno da padne u zaštitu od pada, a da vas ne obavije ili ugrozi.

- Zaštitu od pada uvek pričvrstite na stabilnoj strukturi, a nikako na osobama.

- Između pričvršćenja na fiksiranoj tački za pričvršćivanje i na električnom alatu zaštita od pada mora uvek da ostane pokretljiva u svakom trenutku.