# Olekunäidud

Olekunäit (4) | Tähendus
--- | ---
Pärast sisselüliti puudutamist:
põleb 0,5 s roheliselt | Elektriline tööriist kasutusvalmis
põleb 3 s punaselt | Aku pressimistoiminguks liiga nõrk, vahetage aku
Aku väljaspool töötemperatuuri, laske akul jõuda ettenähtud temperatuurile
Vajutatud sisselüliti korral:
põleb punaselt | Sisemine viga Saatke elektriline tööriist hoolduseks volitatud Bosch klienditeenindusse.
Pärast pressimistoimingut:
põleb 3 s roheliselt | Maksimaalne pressimisjõud pressimistoimingu ajal saavutatud
põleb 3 s punaselt | Pressimistoiming pole lõpetatud
Pidevalt:
põleb kollaselt | 40000 töötsüklit saavutatud Saatke elektriline tööriist hoolduseks volitatud Bosch klienditeenindusse.