# Underhåll och rengöring

- Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring. Om på-knappen oavsiktligt trycks in finns risk för personskador.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

För att säkerställa en säker drift av elverktyget under så lång tid som möjligt måste underhåll utföras på elverktyget senast efter 40000 arbetscykler eller senast efter 2 år. Om 40000 arbetscykler överskrids lyser statusindikeringen (4) fast gult.

Skicka elverktyget till en auktoriserad Bosch-kundtjänst för underhåll.

Observera: om underhållsintervallet inte följs förfaller garantin.