# Elektrowerkzeug gegen Absturz sichern (siehe Bild J)

Sichern Sie das Elektrowerkzeug bei Arbeiten in erhöhter Position gegen Absturz. Verwenden Sie dazu ein für das Gesamtgewicht geeignetes Absturzsicherungsmittel (12) mit maximal 1,8 m Länge (handelsüblich, vorzugsweise mit Ankerstich zu befestigende Bandschlinge oder Absturzsicherungsmittel mit Sturzdämpfer). Beachten Sie die Betriebsanleitung des Absturzsicherungsmittels.

Befestigen Sie eine Seite des Absturzsicherungsmittels (12) im zulässigen Befestigungsbereich (13) am Elektrowerkzeug.

Befestigen Sie die andere Seite des Absturzsicherungsmittels (12) an einem fixen Anschlagpunkt (11), der sich an einer stabilen Struktur (z.B. Gebäude oder Gerüst) befindet. Wählen Sie den Anschlagpunkt so, dass das Elektrowerkzeug bei einem Sturz frei in die Absturzsicherung fallen kann, ohne Sie dabei zu umwickeln oder zu gefährden.

- Befestigen Sie das Absturzsicherungsmittel immer an einer stabilen Struktur und nicht an Personen.

- Zwischen den Befestigungen am fixen Anschlagpunkt und am Elektrowerkzeug muss das Absturzsicherungsmittel jederzeit frei beweglich sein.