# Sikre elektroverktøyet mot fall (se bilde J)

Under arbeid i høyden må du sikre elektroverktøyet mot fall. Bruk fallsikringsutstyr som er egnet for den totale vekten (12), med lengde på maksimalt 1,8 m (vanlig handelsvare, fortrinnsvis båndslynge som festes med ankerstikk eller fallsikringsutstyr med falldemper). Følg bruksanvisningen for fallsikringsutstyret.

Fest den ene siden av fallsikringsutstyret (12) på det tillatte festeområdet (13) på elektroverktøyet.

Fest den andre siden av fallsikringsutstyret (12) på et fast sikringspunkt (11), som befinner seg på en stabil konstruksjon (f.eks. bygning eller stillas). Velg et sikringspunkt som gjør at elektroverktøyet kan falle fritt ned i fallsikringen ved et fall, uten at det vikles rundt deg eller utsetter deg for fare.

- Fest alltid fallsikringsutstyret på en stabil konstruksjon, ikke på personer.

- Fallsikringsutstyret må til enhver tid være fritt bevegelig mellom festene på det faste sikringspunktet og på elektroverktøyet.