# Tekniska data

Pressmaskin | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Märkspänning | V | 18 | 18
Max. presskraft Fmax | kN | 21 | 34
PresstidA) | s | 3 | 5
Vridområde verktygsfäste | ° | 360 | 360
Pressområde
Max. diameter plaströrB) | mm | 40 | 110
Max. diameter metallrör | mm | 35 | 54
ViktC) | kg | 2,5 | 3,4
Mått (längdD) × bredd × höjd) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Tillåten omgivningstemperatur vid förvaring | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatibla batterier (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Uppmätt med pressback SV18 resp. SV28

B)

  110 mm-anslutningar kan endast pressas med batterier från 4,0 Ah.

C)

  Utan batteri, utan pressback (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com.)

D)

  Med iskruvat verktygsfäste

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.