# Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a EN 62841‑1 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

## GPT 18V‑19:

Az elektromos kéziszerszám A-besorolású hangnyomásszintje tipikus esetben 78 dB(A). A szórás, K = 3 dB. A zajszint a munka során meghaladhatja a megadott értékeket. Viseljen fülvédőt!

## GPT 18V‑32:

Az elektromos kéziszerszám A-besorolású hangnyomásszintje tipikus esetben 76 dB(A). A szórás, K = 3 dB. A zajszint a munka során meghaladhatja a megadott értékeket. Viseljen fülvédőt!

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Rezgésértékek ah (állandó vibráció), pF (ismételt lökésvibrációk) és a szórás, K megadva a EN 62841‑1 szerint.

## GPT 18V‑19:

ah = 1,1 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 194 m/s2 (K = 30 m/s2)

## GPT 18V‑32:

ah = 0,8 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 100 m/s2 (K = 11 m/s2)

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Az ezen utasításokban megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték egy szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok egymással való összehasonlítására alkalmazható. Ez az érték a rezgés- és zajkibocsátás ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték az elektromos kéziszerszám fő alkalmazásaira vonatkozik. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint és a zajkibocsátási érték a fenti értékektől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen megnövelheti.

A rezgés- és zajkibocsátás pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.