# Bezpečnostní pokyny pro lisovací nářadí

Nikdy nedávejte prsty nebo jiné části těla do pracovního prostoru válce a lisovacích čelistí včetně mezičelistí nebo lisovacích kroužků. Může dojít k uskřípnutí a poranění prstů nebo jiných částí těla.

- Při práci s elektrickým nářadím noste ochranné brýle. V případě poruch si tak chráníte oči před unikající hydraulickou kapalinou a odlétávajícími díly.

- Elektrické nářadí smí obsluhovat pouze vyškolený odborný personál starší 16 let. Tím se sníží riziko ohrožení osob.

- Elektrické nářadí smí obsluhovat pouze jedna osoba. Zajistěte, aby ostatní osoby opustily nebezpečnou zónu elektrického nářadí. Tím se sníží riziko ohrožení osob.

- Elektrické nářadí obsluhujte pouze tehdy, když je hlava nářadí viditelná a můžete se ujistit, že se v nebezpečné zóně nenacházejí žádné části těla. Zabráníte tak zraněním.

- S elektrickým nářadím pracujte pouze v ručním režimu. Tlačítko zapnutí/vypnutí a resetovací tlačítko musí být v dosahu, aby je bylo možné v případě nouze použít.

- Lisovací nářadí se smí používat pouze s nasazenou lisovací čelistí. Lisovací čelist musí být v bezvadném technickém stavu. V žádném případě se nepokoušejte opravit poškozené lisovací nástavce (lisovací čelist, lisovací kroužek, kroužkovou čelist atd.). Celý poškozený lisovací nástavec zlikvidujte. Lisovací nástavec, který byl svařen, zbroušen, vyvrtán nebo nějakým způsobem upraven, může při lisování prasknout a způsobit těžká poranění. Pokud není vyměněn celý lisovací nástavec, může dojít k výpadku součástí a těžkým poraněním.

- Používejte pouze vhodné lisovací čelisti a systémy lisovaných tvarovek doporučené společností Bosch. Nevhodná kombinace lisovacích čelistí a lisovaných tvarovek může způsobit nedokonalé spojení.

- Po nasazení lisovací čelisti zkontrolujte, zda je západka pevně zaaretovaná. Zajistíte tak, že se lisovací čelist při provozu neúmyslně neuvolní.

- Ihned ukončete práci, když je elektrické nářadí tak silně poškozené, že jsou odkryté elektrické součásti nebo součásti pohonu. Vyjměte akumulátor a nechte elektrické nářadí opravit v servisu Bosch. Neodborné opravy mohou způsobit značná rizika pro uživatele.

- Po dokončení instalačních prací zkontrolujte pomocí vhodných kontrolních prostředků těsnost potrubního systému.

- Nikdy neprovádějte lisování v sítích plynového vedení, ledaže by dodavatel systému k tomu toto elektrické nářadí výslovně schválil se speciálně vyzkoušenými lisovanými tvarovkami.

- Dodržujte předpisy pro instalaci od výrobců lisovaných tvarovek a potrubí.

- Elektrické nářadí používejte pro maximálně 4 lisování za minutu. Zabráníte tak přehřátí elektrického nářadí.

- Nelisujte díly pod elektrickým napětím. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Při práci ve vyvýšené poloze elektrické nářadí dostatečně zajistěte ochrannými prostředky proti pádu a zajistěte, aby se pod pracovním prostorem nenacházely žádné osoby. Při práci nad hlavou používejte ochranu hlavy. Zabráníte tak škodám na majetku a zranění osob při náhodném pádu elektrického nářadí.

- Neodborné opravy mohou způsobit značná rizika pro uživatele. Lisovací nářadí používejte pouze v technicky bezvadném stavu. Poškození nechte ihned opravit v servisu Bosch.Neodborné opravy mohou způsobit značná rizika pro uživatele.

- Údržbu a opravy smí provádět pouze autorizované servisy Bosch.Neodborné opravy mohou způsobit značná rizika pro uživatele.

- Při poruše během lisování ihned stiskněte tlačítko pro navrácení do původní polohy a uvolněte vypínač. Držte stisknuté tlačítko pro navrácení do původní polohy, dokud se motor nevypne. Otevře se ventil a válec se vrátí do výchozí polohy. Můžete tak zabránit poranění osob nebo věcným škodám.

- Pokud dojde ke ztrátě oleje, musí být elektrické nářadí vráceno výrobci.

- Zabraňte kontaktu s unikajícím hydraulickým olejem. Po kontaktu s olejem důkladně očistěte pokožku vodou a mýdlem. Po kontaktu s olejem okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 10 minut. Kontakt s hydraulickým olejem může vést k podráždění a alergickým reakcím.

- Elektrické nářadí nepoužívejte ve výbušném prostředí.

- Nevyjímejte akumulátor, dokud není elektrické nářadí bezpečně vypnuto.

- Neotevírejte elektrické nářadí. Bezpečný provoz pak není zaručen a nárok na záruku zaniká.

- Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybouchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.

- Neupravujte a neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.

- Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybouchnout nebo se přehřát.

- Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce. Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

| Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.