# Технические данные

Пресс (для опрессовки) | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В | 18 | 18
Макс. усилие обжима Fmax | кН | 21 | 34
Время обжимаA) | с | 3 | 5
Диапазон поворота зажима | ° | 360 | 360
Диапазон диаметров обжима
Макс. диаметр пластиковых трубB) | мм | 40 | 110
Макс. диаметр металлических труб | мм | 35 | 54
ВесC) | кг | 2,5 | 3,4
Размеры (длинаD) × ширина × высота) | мм | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Допустимая температура окружающей среды при хранении | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Совместимые аккумуляторы (2,0−8,0 А·ч) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  измерено с обжимной насадкой SV18 или SV28

B)

  Фитинги 110 мм можно опрессовывать только с аккумуляторами емкостью 4,0 А•ч и выше.

C)

  Без аккумулятора, без обжимной насадки (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com.)

D)

  с ввинченным зажимом

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.