# Захист електроінструменту від падіння (див. мал. J)

Зафіксуйте електроінструмент від падіння під час роботи на висоті. Використовуйте обладнання для захисту від падіння (12), що відповідає загальній вазі та має максимальну довжину 1,8 м (наявний у продажу, бажано стрічковий строп, що кріпиться анкерним швом, або захист від падіння з амортизатором). Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації обладнання для захисту від падіння.

Закріпіть один бік обладнання для захисту від падіння (12) на електроінструменті в дозволеній зоні кріплення (13).

Закріпіть іншу сторону обладнання для захисту від падіння (12) на нерухомій точці кріплення (11) на стійкій конструкції (наприклад, на будівлі або риштуваннях). Виберіть місце кріплення таким чином, щоб у разі падіння електроінструмент міг вільно впасти в огорожу, не обертаючись навколо вас і не наражаючи вас на небезпеку.

- Завжди закріплюйте обладнання для захисту від падіння на стійкій конструкції, а не на людях.

- Обладнання для захисту від падіння повинно мати можливість вільно переміщатися в будь-який час між кріпленнями до фіксованої точки кріплення та електроінструментом.