# Indicatori di stato

Indicatore di stato (4) | Significato
--- | ---
Dopo aver premuto il tasto di avvio:
Luce verde fissa per 0,5 s | Elettroutensile pronto all’uso
Luce rossa fissa per 3 s | Carica della batteria insufficiente per un’operazione di pressatura, sostituire la batteria
Batteria al di fuori della temperatura di esercizio, portare la batteria a temperatura normale
Con interruttore di avvio premuto:
Luce rossa fissa | Guasto interno Inviare l’elettroutensile a scopo di manutenzione a un Centro Assistenza Clienti Bosch autorizzato.
Dopo l’operazione di pressatura:
Luce verde fissa per 3 s | Raggiunta forza di pressatura massima durante l’operazione di pressatura
Luce rossa fissa per 3 s | Operazione di pressatura non conclusa
Permanente:
Luce gialla fissa | 40000 cicli di lavoro raggiunti Inviare l’elettroutensile a un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch a scopo di manutenzione.