# Nodrošiniet elektroisntrumentu pret nokrišanu (skatīt attēlu J)

Strādājot augstākā līmenī, nodrošiniet elektroinstrumentu pret nokrišanu. Šai nolūkā izmantojiet instrumenta kopējam svaram atbilstošu kritienu novēršanas aizsardzības sistēmu (12), kuras garums nepārsniedz 1,8 m (tirdzniecībā pieejama, vēlams ar enkura nostiprināšanas mezglu nostiprināma cilpa vai kritiena novēršanas līdzeklis ar trieciena slāpētāju). Ievērojiet kritienu novēršanas aizsardzības sistēmas instrukciju.

Nostipriniet vienu kritienu novēršanas aizsardzības sistēmas (12) pusi atļautajā nostiprināšanas zonā (13) uz elektroinstrumenta.

Otru kritienu novēršanas aizsardzības sistēmas (12) pusi nostipriniet pie fiksēta stiprinājuma punkta (11), kas atrodas uz stabilas konstrukcijas (piem., ēka vai sastatnes). Izvēlieties fiksēto stiprinājuma punktu tā, lai kritiena gadījumā elektroinstruments brīvi kristu kritienu novēršanas aizsardzības ierīcē, neaizķerot vai neapdraudot lietotāju.

- Vienmēr piestipriniet kritienu novēršanas aizsardzības sistēmu pie stabilas konstrukcijas un nevis pie cilvēka.

- Kritienu novēršanas aizsardzības sistēmai vienmēr ir brīvi jākustas starp fiksēto stiprinājuma punktu un elektroinstrumentu.