# Persbek aanbrengen/wisselen (zie afbeeldingen A−E)

Kies een persbek waarvan diameter en contour past bij de persfitting.

Via deze QR-code vindt u het overzicht van de persfittingsystemen en persbekken die door Bosch voor dit elektrische gereedschap zijn vrijgegeven. Alle persbekken van het R‑systeem kunnen worden gebruikt.

Zorg dat de persbek schoon en in een technisch onberispelijke toestand verkeert.

Draai de grendel (8) van de gereedschapsopname zoals afgebeeld A naar voren ➊ en trek deze uit de gereedschapsopname (9) ➋. Schuif de persbek (1) tot tegen de aanslag op de gereedschapsopname ➌. Druk de grendel (8) terug in de gereedschapsopname ➍ en draai deze 180°, om de persbek te vergrendelen ➎.

- Controleer na het aanbrengen van de persbek of de grendel goed vastzit. Hiermee waarborgt u dat de persbek tijdens de werking niet onbedoeld losschiet.

Voor het verwijderen van de persbek gaat u in omgekeerde volgorde te werk.