# Ставање/менување на вилицата за преса (види слики A−E)

Изберете ја вилицата за преса според дијаметар и контура за да одговара на пресата.

Користете го QR-кодов за да најдете преглед од системите за притискање фитинзи и вилиците за преса што се одобрени Bosch за овој електричен алат. Може да се користат сите вилици за преса од R‑системот.

Проверете дали вилицата за преса е чиста и технички исправна.

Свртете го резето (8) на држачот за алат нанапред како што е прикажано на сликата A ➊ и извлечете го од држачот за алат (9) ➋. Лизнете ја вилицата за преса (1) на држачот за алат докрај ➌. Притиснете го резето (8) за да се врати во држачот за алат ➍ и свртете го за 180°, за да ја заклучите вилицата за преса ➎.

- Откако ќе ја вметнете вилицата за преса, погрижете се резето да биде заклучено на место. Ова спречува вилицата за преса да се олабави ненадејно за време на работата.

За да ја извадите вилицата за преса, постапете по обратен редослед.