# Priprava na stiskanje (glejte sliko F)

- Prstov in drugih telesnih delov med nameščanjem pritisne čeljusti ne približujte območju stiskanja. Obstaja nevarnost ukleščenja.

Vpenjalni sistem (9) lahko zavrtite, da nameščeno pritisno čeljust (1) prilagodite mestu, na katerem jo želite uporabljati.

Pritisnite zadnji del pritisne čeljusti ➊, da razprete pritisno čeljust. Pritisno čeljust namestite na zatiskovalni fiting ➋ pod pravim kotom.

- Prepričajte se, da med zatiskovalnim fitingom in pritisno čeljustjo ni tujkov. Tujki lahko povzročijo napake pri stiskanju.

Za vklop delovne lučke (7) na kratko pritisnite stikalo za vklop (2). S pomočjo delovne lučke (7) lahko pritisno čeljust optimalno namestite na zatiskovalni fiting.