# Технически данни

Притискаща машина | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Номинално напрежение | V | 18 | 18
Макс. притискаща сила Fmax | kN | 21 | 34
Време на притисканеA) | s | 3 | 5
Диапазон на въртене гнездо за работен инструмент | ° | 360 | 360
Диапазон на притискане
Макс. диаметър на пластмасови тръбиB) | mm | 40 | 110
Макс. диаметър метални тръби | mm | 35 | 54
ТеглоC) | kg | 2,5 | 3,4
Размери (дължинаD) × ширина × височина) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при зареждане | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Разрешена температура на околната среда по време на съхранение | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Съвместими акумулаторни батерии (2,0–8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  измерено с притискаща челюст SV18 респ. SV28

B)

  110‑mm фитинги могат да се притискат само с акумулаторни батерии над 4,0 Ah.

C)

  без акумулаторна батерия (Теглото на акумулаторната батерия ще откриете на адрес www.bosch-professional.com.)

D)

  със завъртяно гнезод за работен инструмент

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.