# Підготовка до пресування (див. мал. F)

- Під час позиціонування прес-кліщів тримайте пальці та інші частини тіла подалі від прес-кліщів. Існує ризик розчавлення.

Ви можете обертати тримач патрона (9), щоб вирівняти встановлені прес-кліщі (1) до місця використання.

Натисніть на задні кінці прес-кліщів ➊, щоб відкрити їх. Встановіть прес-кліщі під прямим кутом на прес-фітинг ➋.

- Переконайтеся, що між прес-фітингом і прес-кліщами немає сторонніх предметів. Це може призвести до неправильного пресування.

Щоб увімкнути підсвітлювальний світлодіод (7), ненадовго торкніться вимикача (2). Ви можете використовувати підсвітлювальний світлодіод (7) для оптимального розташування прес-кліщів на прес-фітингу.