# Technické údaje

Lisovací nářadí | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V | 18 | 18
Max. lisovací síla Fmax | kN | 21 | 34
Doba lisováníA) | s | 3 | 5
Rozsah otáčení upínání nástroje | ° | 360 | 360
Lisovací rozsah
Max. průměr plastových trubekB) | mm | 40 | 110
Max. průměr kovových trubek | mm | 35 | 54
HmotnostC) | kg | 2,5 | 3,4
Rozměry (délkaD) × šířka × výška) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu | °C | +5 až +50 | +5 až +50
Dovolená teplota prostředí při skladování | °C | −20 až +50 | −20 až +50
Kompatibilní akumulátory (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Měřeno s lisovací čelistí SV18, resp. SV28

B)

  110 mm tvarovky lze lisovat pouze s akumulátory od 4,0 Ah.

C)

  Bez akumulátoru, bez lisovací čelisti (Hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com.)

D)

  Se zašroubovaným upínáním nástroje

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.