# Priprema za prešanje (vidjeti sliku F)

- Pri stavljanju držite prste i druge dijelove tijela dalje od čeljusti za prešanje. Postoji opasnost od prignječenja.

Možete okrenuti prihvat alata (9) kako biste centrirali montiranu čeljust za prešanje (1) prema mjestu uporabe.

Pritisnite stražnje krajeve čeljusti za prešanje ➊ kako biste otvorili čeljust za prešanje. Stavite čeljust za prešanje pod pravim kutom na fiting za prešanje ➋.

- Provjerite da nema stranih tijela između fitinga za prešanje i čeljusti za prešanje. Mogu dovesti do pogrešnih prešanja.

Za uključivanje radnog svjetla (7) kratko pritisnite prekidač za uključivanje (2). Pomoću radnog svjetla (7) možete optimalno pozicionirati čeljust za prešanje na fitingu za prešanje.