# Presleme işlemi (bkz. resimler G−I)

- Kolu bırakmadan istediğiniz zaman sıfırlama düğmesine basabildiğinizden emin olun.

Preslenecek bağlantıdan sıvı sızıyorsa, bu sıvının elektrikli el aletinin üzerine veya içine girmediğinden emin olun.

Presleme işlemini başlatmak için açma şalterine (2) basın ve 1,5 sn sonra çalışma ışığı (7) yanıp sönene ve zorlamalı presleme başlayana kadar basılı tutun.

Maksimum presleme kuvvetine ulaşıldığında motor otomatik olarak kapanır. Çalışma ışığı yaklaşık 10 sn sonra söner.

Pres çenesinin tamamen kapalı olup olmadığını kontrol edin. Presleme başarılı olmazsa, yeni bir pres bağlantısıyla işlemi tekrarlayın.

Not: Presleme işleminin sonundaki yeşil yanan durum göstergesi (4) ve kapalı pres çenesi, sıkı bir preslemeyi garanti etmez. Bundan bağımsız olarak, uygun test ekipmanı kullanarak boru sisteminin sızdırmazlığını test edin.

Elektrikli el aletini çıkarmak için, pres çenesinin arka uçlarına (1) ➊ bastırın ve elektrikli el aletini pres bağlantısından ➋ çekin (bkz. resim I).

Arıza durumunda presleme işleminin iptal edilmesi:

- Presleme işleminin zorlamalı presleme başlangıcından önce iptal edilmesi: Sıfırlama düğmesine (6) basın ve açma şalterini (2) bırakın. Motor kapanana kadar sıfırlama düğmesini basılı tutun. Silindir geri çekilir ve pres çenesi açılabilir.
- Devam eden zorlamalı preslemenin iptal edilmesi: Açma şalterine (2) yeniden basın. Motor kapatılır. Ardından sıfırlama düğmesine (6) basın. Silindir geri çekilir ve pres çenesi açılabilir.
- Not: Presleme işlemi iptal edilirse presleme güvenli değildir. Presleme işlemini yeni bir pres bağlantısıyla tekrarlayın.

Not: Presleme işleminin sonunda silindir geri çekilmişken veya sıfırlama düğmesine (6) basıldığında, elektrikli el aletini açmayın.