# عملية الكبس (انظر الصور G−I)

- تأكد من إمكانية وصولك لزر إعادة الضبط في أي وقت دون ترك المقبض.

إذا تسرب سائل من الوصلة المراد كبسها، فتأكد من عدم وصول السائل إلى العدة الكهربائية أو داخلها.

لغرض بدء عملية الكبس، اضغط على مفتاح التشغيل (2) واستمر في الضغط عليه حتى يومض مصباح العمل (7) لمدة 1,5 ث وتبدأ عملية الكبس القسري.

بعد الوصول إلى قوة الكبس القصوى، يتوقف المحرك أوتوماتيكيًا. ينطفئ مصباح العمل بعد 10 ث تقريبًا.

تأكد أن فك الكبس مغلق تمامًا. في حالة فشل عملية الكبس، كرر تلك الخطوات باستخدام وصلة كبس جديدة.

ملحوظة: لا يعد بيان الحالة المضيء باللون الأخضر (4) وفك الضغط المغلق في نهاية عملية الكبس ضمانًا للكبس المحكم. وبغض النظر عن ذلك اختبر إحكام نظام المواسير باستخدام أدوات فحص مناسبة.

لغرض فك العدة الكهربائية، اضغط على الطرف الخلفي لفك الكبس (1) ➊ واسحب العدة الكهربائية من وصلة الكبس ➋ (انظر الصورة I).

إيقاف عملية الكبس في حالة وجود أعطال:

- إيقاف عملية الكبس قبل بدء الكبس القسري: اضغط على زر إعادة الضبط (6) واترك مفتاح التشغيل (2). احتفظ بزر إعادة الضبط مضغوطًا إلى أن يتوقف المحرك. يتم إرجاع الأسطوانة ويمكن فتح فك الكبس.
- إيقاف الكبس القسري المستمر: اضغط على مفتاح التشغيل (2) مجددًا. يتم إيقاف المحرك. ثم اضغط على زر إعادة الضبط (6). يتم إرجاع الأسطوانة ويمكن فتح فك الكبس.
- ملحوظة: إذا تم إلغاء عملية الكبس فهذا يعني أنها غير آمنة. كرر عملية الكبس باستخدام وصلة كبس جديدة.

ملحوظة: لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية بينما يتم إرجاع الأسطوانة في نهاية عملية الكبس أو بينما زر إرجاع الضبط (6) مضغوط.