# Pressvorgang (siehe Bilder G−I)

- Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit die Rückstelltaste drücken können, ohne den Handgriff loszulassen.

Tritt Flüssigkeit aus der zu pressenden Verbindung aus, dann stellen Sie sicher, dass diese nicht auf oder in das Elektrowerkzeug gelangt.

Zum Starten des Pressvorgangs drücken Sie den Ein-Schalter (2) durch und halten ihn gedrückt, bis nach 1,5 s das Arbeitslicht (7) blinkt und die Zwangsverpressung gestartet wird.

Nach Erreichen der maximalen Presskraft schaltet sich der Motor automatisch aus. Das Arbeitslicht erlischt nach ca. 10 s.

Kontrollieren Sie, dass die Pressbacke vollständig geschlossen ist. War die Pressung nicht erfolgreich, dann wiederholen Sie sie mit einem neuen Pressfitting.

Hinweis: Eine grün leuchtende Statusanzeige (4) und eine geschlossene Pressbacke am Ende des Pressvorgangs garantieren keine dichte Verpressung. Testen Sie die Dichtheit des Rohrsystems unabhängig davon mit geeigneten Prüfmitteln.

Zum Abnehmen des Elektrowerkzeugs drücken Sie auf die hinteren Enden der Pressbacke (1) ➊ und ziehen Sie das Elektrowerkzeug vom Pressfitting ➋ (siehe Bild I).

Pressvorgang bei Störungen abbrechen:

- Pressvorgang vor Start der Zwangsverpressung abbrechen: Drücken Sie die Rückstelltaste (6) und lassen Sie den Ein-Schalter (2) los. Halten Sie die Rückstelltaste gedrückt, bis sich der Motor ausschaltet. Der Zylinder wird zurückgefahren und die Pressbacke kann geöffnet werden.
- Laufende Zwangsverpressung abbrechen: Drücken Sie den Ein-Schalter (2) erneut. Der Motor wird ausgeschaltet. Drücken Sie dann die Rückstelltaste (6). Der Zylinder wird zurückgefahren und die Pressbacke kann geöffnet werden.
- Hinweis: Bei abgebrochenem Pressvorgang ist die Verpressung nicht sicher. Wiederholen Sie den Pressvorgang mit einem neuen Pressfitting.

Hinweis: Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht ein, während der Zylinder am Ende eines Pressvorgangs zurückgefahren oder während die Rückstelltaste (6) gedrückt wird.