# Dane techniczne

Zaciskarka | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V | 18 | 18
Maks. siła nacisku Fmax | kN | 21 | 34
Czas naciskuA) | s | 3 | 5
Zakres obrotu uchwytu narzędziowego | ° | 360 | 360
Zakres nacisku
Maks. średnica rur z tworzywa sztucznegoB) | mm | 40 | 110
Maks. średnica rur metalowych | mm | 35 | 54
WagaC) | kg | 2,5 | 3,4
Wymiary (długośćD) × szerokość × wysokość) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Kompatybilne akumulatory (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Zmierzono przy zastosowaniu szczęki zaciskowej SV18 lub SV28

B)

  Złączki 110 mm mogą być zaciskane tylko przy zastosowaniu akumulatora o pojemności min. 4,0 Ah.

C)

  Bez akumulatora, bez szczęki zaciskowej (wagę akumulatora można znaleźć na stronie www.bosch-professional.com.)

D)

  Z przykręconym uchwytem narzędziowym

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.