# نشانگرهای وضعیت

نشانگر وضعیت (4) | مفهوم
--- | ---
پس از فشار دادن کلید روشن کردن:
‎0,5 s‎ سبز روشن | ابزار برقی آماده استفاده است
‎3 s‎ قرمز روشن | باتری قابل شارژ برای فرایند پرس ضعیف است، آن را عوض کنید
باتری قابل شارژ خارج از دمای کاری است، بگذارید باتری خنک شود
هنگام فشرده شدن کلید روشن کردن:
قرمز روشن | مشکل داخلی ابزار برقی را برای سرویس و نگهداری به خدمات مجاز مشتریان Bosch ارسال کنید.
پس از فرایند پرس:
‎3 s‎ سبز روشن | به حداکثر نیروی فشار در حین فرایند پرس رسیده است
‎3 s‎ قرمز روشن | فرایند پرس تکمیل نشده است
ممتد:
زرد روشن | 40000 چرخه کاری رسیده ابزار برقی را برای سرویس و نگهداری به خدمات مجاز مشتریان Bosch ارسال کنید.