# Příprava před lisováním (viz obrázek F)

- Při nasazování nedávejte prsty a části těla do blízkosti lisovací čelisti. Hrozí nebezpečí uskřípnutí.

Upínání nástroje (9) můžete otočit, abyste namontovanou lisovací čelist (1) vyrovnali podle místa použití.

Stiskněte zadní konce lisovací čelisti ➊, abyste lisovací čelist otevřeli. Nasaďte lisovací čelist v pravém úhlu na lisovanou tvarovku ➋.

- Zajistěte, aby se mezi lisovanou tvarovkou a lisovací čelistí nenacházely žádné cizorodé částice. Mohou způsobit nesprávné lisování.

Pro zapnutí pracovního světla (7) krátce klepněte na vypínač (2). Pomocí pracovního světla (7) lze lisovací čelist optimálně nasadit na lisovanou tvarovku.