# نکات ایمنی برای دستگاه های پرس

هرگز انگشتان یا سایر اعضاء بدن خود را در محدوده کار سیلندر و فک های پرس، از جمله فک های میانی یا حلقه های پرس قرار ندهید. انگشتان یا سایر اعضاء بدن ممکن است له شوند و صدمه ببینند.

- در حین کار با ابزار برقی از عینک محافظ استفاده کنید. این کار از چشمان شما در برابر خروج مایع هیدرولیک و قطعات پرتاب شده در صورت خرابی، محافظت می کند.

- استفاده از ابزار برقی باید تنها توسط افراد متخصص دوره دیده بالای 16 سال انجام شود. از این طریق آسیب به افراد کاهش می یابد.

- با ابزار برقی باید فقط یک نفر کار کند. افراد دیگر را از محدوده خطر ابزار برقی دور کنید. از این طریق آسیب به افراد کاهش می یابد.

- با ابزار برقی فقط در صورتی کار کنید که سر ابزار قابل مشاهده باشد و مطمئن شوید که هیچ عضوی از بدن در ناحیه خطر نباشد. بدین ترتیب از ایجاد جراحات جلوگیری می شود.

- با ابزار برقی فقط به صورت دستی کار کنید. دکمه روشن/خاموش و دکمه تنظیم مجدد باید در دسترس باشند تا در مواقع اضطراری بتوان آنها را فعال کرد.

- دستگاه پرس فقط باید در صورت نصب بودن فک پرس، استفاده شود. فک پرس باید از نظر فنی در وضعیت بی عیب و نقص باشد. تحت هیچ شرایطی، قطعات پرس آسیب دیده (فک پرس، حلقه پرس، فک حلقه و غیره) را تعمیر نکنید. قطعات آسیب دیده را به طور کامل معدوم کنید. یک قطعه پرس که به هر طریقی جوش خورده، ساییده، سوراخ شده یا به نحوی اصلاح شده است، ممکن است در طول فرآیند پرس شکسته شود و باعث آسیب جدی گردد. اگر سر پرس به طور کامل عوض نشود، می تواند منجر به خرابی قطعات و آسیب جدی شود.

- فقط از فک های پرس مناسب و توصیه شده Bosch و سیستم های اتصال پرس استفاده کنید. ترکیب نامناسب فک های پرس و اتصالات پرس ممکن است منجر به اتصال ناقص شود.

- پس از قرار دادن فک پرس، بررسی کنید که چفت آن محکم قفل شوند. این کار تضمین می کند که فک پرس به طور تصادفی در حین کار شل نشود.

- اگر ابزار برقی به حدی آسیب دید که قطعات الکتریکی یا محرکه دیده می شوند، فوراً کار را متوقف کنید. باتری قابل شارژ را خارج کنید و ابزار برقی را توسط خدمات مشتریان Bosch تعمیر کنید. تعمیرات نادرست ممکن است خطرات قابل توجهی را برای کاربر ایجاد کند.

- پس از اتمام کار نصب، با استفاده از ابزار تست مناسب، سیستم لوله را از نظر نشتی بررسی کنید.

- هرگز عملیات پرس را در شبکه های لوله گاز انجام ندهید مگر اینکه ارائه دهنده سیستم به صراحت این ابزار برقی را با اتصالات پرس مخصوص آزمایش شده برای این منظور تأیید کرده باشد.

- از دستورالعمل های نصب سازندگان اتصالات پرس و لوله پیروی کنید.

- از ابزار برقی برای حداکثر 4 پرس در دقیقه استفاده کنید. از این طریق از بیش از حد داغ شدن ابزار برقی جلوگیری می کنید.

- هیچ قطعه ای را که تحت ولتاژ برق است را پرس نکنید. خطر برق گرفتگی وجود دارد.

- هنگام کار در مکان های مرتفع، ابزار برقی را به اندازه کافی با دستگاه های حفاظت در برابر سقوط محکم کنید و مطمئن شوید که هیچ فردی در زیر محل کار وجود ندارد. هنگام کار در بالای سر، از کلاه ایمنی استفاده کنید. به این ترتیب می توانید در صورت افتادن ناخواسته ابزار برقی از آسیب اموال و آسیب شخصی جلوگیری کنید.

- تعمیرات نادرست ممکن است خطرات قابل توجهی را برای کاربر ایجاد کند. فقط در صورتی از دستگاه پرس استفاده کنید که از نظر فنی در وضعیت بی عیب و نقص باشد. قطعات آسیب دیده را فوراً توسط خدمات مشتریان Bosch تعمیر کنید. تعمیرات نادرست ممکن است خطرات قابل توجهی را برای کاربر ایجاد کند.

- عملیات سرویس و نگهداری و تعمیرات باید فقط توسط تعمیرگاه های مجاز تخصصی ‏Bosch‏ انجام شود. تعمیرات نادرست ممکن است خطرات قابل توجهی را برای کاربر ایجاد کند.

- اگر در حین فرآیند پرس کردن، مشکلی وجود داشت، بلافاصله دکمه تنظیم مجدد را فشار داده و کلید روشن کردن را رها کنید. دکمه تنظیم مجدد را فشرده نگه دارید تا موتور خاموش شود. سوپاپ باز می شود و سیلندر به موقعیت اولیه باز می گردد. از این طریق می توانید از صدمات شخصی یا آسیب اموال جلوگیری کنید.

- در صورت از دست دادن روغن، ابزار برقی باید به سازنده بازگردانده شود.

- از تماس با روغن هیدرولیک نشت شده، خودداری کنید. در صورت تماس با پوست، به طور کامل با آب و صابون تمیز کنید. در صورت تماس با چشم ها، بلافاصله حداقل 10 دقیقه با آب فراوان شستشو دهید. تماس با روغن هیدروولیک می تواند منجر به خارش و واکنش های آلرژی گردد.

- از ابزار برقی در محیط قابل انفجار استفاده نکنید.

- فقط زمانی که از خاموش بودن ایمن ابزار برقی مطمئن شدید، باتری را خارج کنید.

- ابزار برقی را باز نکنید. پس از آن عملکرد ایمن دستگاه دیگر تضمین نمی شود و گارانتی منقضی می شود.

- در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی بلند شود. باتری ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمائید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

- باتری قابل شارژ را تغییر و باز نكنید. خطر اتصال كوتاه وجود دارد.

- بوسیله ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تأثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب ببیند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

- از باتری قابل شارژ فقط در محصولات سازنده استفاده کنید. فقط در این صورت از باتری در برابر بار اضافی خطرناک محافظت می شود.

| باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلودگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.