# Protection de l’outil électroportatif contre les chutes (voir figure J)

Lors de travaux en hauteur, il est fortement recommandé de protéger l’outil électroportatif contre les chutes. Utilisez pour cela une sécurité antichute (12) (adaptée au poids total de l’outil) d’une longueur maximale de 1,8 m (à se procurer dans le commerce : de préférence sangle à fixer à un point d’ancrage ou sécurité antichute avec amortisseur de chute). Observez les indications de la notice d’utilisation de la sécurité antichute.

Fixez l’un des côtés de la sécurité antichute (12) à un endroit approprié (13) de l’outil électroportatif.

Fixez l’autre côté de la sécurité antihute (12) à un point d’ancrage fixe (11) sur une structure stable (p. ex. un bâtiment ou un échafaudage). Choisissez le point d’ancrage de façon à ce que la sécurité antichute arrive à retenir l’outil sans s’enrouler autour de vous et sans compromettre votre sécurité.

- Fixez toujours la sécurité antichute à une structure stable, jamais à des personnes.

- La sécurité antichute doit à tout moment pouvoir se mouvoir librement entre le point d’ancrage fixe et l’outil électroportatif.