# Persproces (zie afbeeldingen G−I)

- Zorg ervoor, dat u te allen tijde de resettoets kunt indrukken zonder de handgreep los te laten.

Komt er vloeistof uit de persverbinding, zorg dan dat deze niet op of in het elektrische gereedschap terechtkomt.

Voor het starten van het persproces drukt u de aan-schakelaar (2) helemaal in en houd deze ingedrukt, totdat na 1,5 s het werklicht (7) knippert en de persing wordt gestart.

Na het bereiken van de maximale perskracht wordt de motor automatisch uitgeschakeld. Het werklicht gaat na ca. 10 s uit.

Controleer of de persbek volledig gesloten is. Was de persing niet succesvol, dan moet u deze herhalen met een nieuwe persfitting.

Aanwijzing: een groen brandende statusaanduiding (4) en een gesloten persbek aan het einde van het persproces zijn geen garantie voor een afsluitende persing. Test de dichtheid van het pijpsysteem onafhankelijk hiervan met geschikte testmiddelen.

Voor het verwijderen van het elektrische gereedschap drukt u op de achterste uiteinden van de persbek (1) ➊ en trekt u het elektrische gereedschap van de persfitting ➋ (zie afbeelding I).

Persproces bij storingen afbreken:

- Persproces vóór de start van het persen afbreken: druk op de resettoets (6) en laat de aan-schakelaar (2) los. Houd de resettoets ingedrukt, totdat de motor wordt uitgeschakeld. De cilinder wordt teruggezet en de persbek kan worden geopend.
- Lopende persing afbreken: druk nogmaals op de aan-schakelaar (2). De motor wordt uitgeschakeld. Druk daarna op de resettoets (6). De cilinder wordt teruggezet en de persbek kan worden geopend.
- Aanwijzing: bij een afgebroken persproces is de persverbinding mogelijk niet juist. Herhaal het persproces met een nieuwe persfitting.

Aanwijzing: schakel het elektrische gereedschap niet in, als de cilinder aan het einde van een persproces wordt teruggezet of als de resettoets (6) wordt ingedrukt.