# Založenie/výmena lisovacej čeľuste (pozri obrázky A−E)

Priemer a tvar lisovacích čeľustí zvoľte podľa lisovacej tvarovky.

Pomocou tohto QR kódu nájdete prehľad lisovacích tvarovkových systémov a lisovacích čeľustí, ktoré Bosch schválila pre toto elektrické náradie. Možno používať všetky lisovacie čeľuste systému R.

Skontrolujte, či sú lisovacie čeľuste čisté a v technicky bezchybnom stave.

Otočte západku (8) upnutia nástroja dopredu ➊, ako je to znázornené na obrázku A, a vytiahnite ju z upnutia nástroja (9) ➋. Zasuňte lisovaciu čeľusť (1) až na doraz po upnutí nástroja ➌. Zatlačte západku (8) naspäť do upnutia nástroja ➍ a otočte ju o 180°, aby ste lisovaciu čeľusť zaistili ➎.

- Po založení lisovacej čeľuste skontrolujte, či je haspra pevne zaaretovaná. Tým zabezpečíte, aby sa lisovacia čeľusť pri prevádzke neúmyselne neuvoľnila.

Pri demontáži lisovacej čeľuste postupujte v opačnom poradí.