# Безбедносни напомени за преси

Никогаш не држете ги прстите или другите делови од телото во работната површина на цилиндарот и вилиците за преса, вклучувајќи ги и средните вилици или прстените за преса. Како резултат на тоа може да дојде до гмечење на прстите или другите делови од телото.

- Носете заштитни очила при работа со електричниот алат. Ова ги штити вашите очи од излегување на хидраулична течност и летечки делови во случај на дефекти.

- Електричниот алат може да го ракува само обучен специјализиран персонал на возраст над 16 години. Ова го намалува ризикот за луѓето.

- Електричниот алат може да го ракува само едно лице. Упатете им на другите лица да ја напуштат опасната зона на електричниот алат. Ова го намалува ризикот за луѓето.

- Работете со електричниот алат само кога главата на алатот е видлива и кога може да се осигурате дека ниеден екстремитет не е во опасната зона. Така ќе избегнете повреди.

- Работете со електричниот алат само рачно. Копчето за вклучување/исклучување и копчето за ресетирање мора да бидат на дофат за да може да се притиснат во итен случај.

- Пресата може да се користи само со вметната вилица за преса. Вилицата за преса мора да биде во беспрекорна техничка состојба. Никогаш не обидувајте се да ги поправите расипаните додатоци за преса (вилица за преса, прстен за преса, прстенеста вилица и др.). Фрлете го комплетниот додаток за преса. Додатокот за пресата што е заварен, издупчен или изменет на кој било начин може да се скрши за време на процесот на притискање и да предизвика сериозни повреди. Ако не се замени комплетниот додаток за преса, компонентите да се расипат и да предизвикаат сериозни повреди.

- Користете исклучиво соодветни вилици за преса и системи за преса препорачани од Bosch . Несоодветните комбинации на вилици за преса и преса може да доведат до нецелосно заптивање.

- Откако ќе ја вметнете вилицата за преса, погрижете се резето да биде заклучено на место. Ова спречува вилицата за преса да се олабави ненадејно за време на работата.

- Веднаш прекинете со работа ако електричниот алат е толку многу оштетен што електричните делови или деловите под напон се изложени. Извадете ја батеријата и однесете го електричниот алат на поправка во Bosch сервисен центар. Несоодветните поправки може да го доведат корисникот во сериозна опасност.

- Откако ќе завршите со поставување, проверете дали протекува од системот за цевки со помош на опрема за тестирање.

- Никогаш не вршете операции на притискање во мрежите на гасоводните цевки, освен ако давателот на системот изречно го одобрил овој електричен алат со специјално тестирани преси за оваа намена.

- Почитувајте ги насоките за инсталирање на производителот на пресата и на цевките.

- Користете го електричниот алат за најмногу 4 заптивања во минута. Ова спречува електричниот алат да се прегрее.

- Не заптивајте делови под напон. Постои опасност од електричен удар.

- Кога работите во подигната положба, соодветно прицврстете го електричниот алат со опрема за заштита од паѓање и погрижете се да нема лица под работната површина. Носете заштита за глава кога работите над глава. Ова спречува материјални штети и лична повреда ако електричниот алат случајно падне.

- Несоодветните поправки може да го доведат корисникот во сериозна опасност. Пресата користете ја само ако е во беспрекорна техничка состојба. Неисправните делови однесете ги веднаш во Bosch сервисен центар за поправка. Несоодветните поправки може да го доведат корисникот во сериозна опасност.

- Одржувањата и поправките мора да се вршат само во Bosch овластени сервисни центри. Несоодветните поправки може да го доведат корисникот во сериозна опасност.

- Ако се појави дефект за време на процесот на притискање, притиснете го копчето за ресетирање веднаш и отпуштете го прекинувачот за вклучување. Притиснете и задржете го копчето за ресетирање додека моторот не се исклучи. Вентилот се отвора и цилиндарот се враќа на почетната позиција. Ова ќе ви помогне да избегнете лична повреда или оштетување на опремата.

- При губење на маслото, електричниот алат мора да се врати на производителот.

- Избегнувајте контакт со хидрауличното масло што истекува. Темелно исчистете ја кожата со сапун и вода по контактот. Плакнете ги очите веднаш со многу вода најмалку 10 минути по контактот. Контактот со хидраулично масло може да доведе до иритација и алергиски реакции.

- Не ракувајте со електричниот алат во експлозивна средина.

- Не вадете ја батеријата додека електричниот алат не се исклучи безбедно.

- Не отворајте го електричниот алат. Безбедното работење тогаш повеќе не е гарантирано и барањето за гаранција станува неважечко.

- При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа. Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.

- Не модифицирајте и отворајте ја батеријата. Постои опасност од краток спој.

- Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание. Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.

- Користете ја батеријата само во производи на производителот. Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.

| Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага. Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.