# Установка/замена обжимной насадки (см. рис. A−E)

Выберите обжимную насадку, подходящую по диаметру и контуру к пресс-фитингу.

Используйте этот QR-код, чтобы перейти к обзору систем пресс-фитингов и обжимных насадок, допущенных Bosch для использования с этим электроинструментом. Можно использовать любые обжимные насадки системы R.

Убедитесь в том, что обжимная насадка чистая и технически исправна.

Поверните затвор (8) зажима, как показано на рисунке A, ➊ вперед и вытяните его из зажима (9) ➋. Надвиньте обжимную насадку (1) до упора на зажим ➌. Отожмите затвор (8) назад в зажим ➍ и поверните его на 180°, чтобы заблокировать обжимную насадку ➎.

- После установки обжимной губки всегда проверяйте, что стопор прочно зафиксировался. Это позволит гарантировать, что обжимная губка случайно не отсоединится во время работы.

Снятие обжимной насадки осуществляется в обратной последовательности.