# تركيب/تغيير فك الكبس (انظر الصور A−E)

اختر فك الكبس المناسب من حيث القطر والمحيط لوصلة الكبس.

من خلال رمز الاستجابة السريعة يمكنك الحصول على نظرة عامة حول أنظمة التركيب بالكبس وفكوك الكبس المصرح بها بواسطة Bosch لهذه العدة الكهربائية. يمكن استخدام جميع فكوك الكبس الخاصة بنظام R.

تأكد أن وصلة الكبس نظيفة وفي حالة فنية سليمة.

أدر المزلاج (8) الموجود بحاضن العدة كما هو موضح في الصورة A للأمام ➊ وأخرجه من حاضن العدة (9) ➋. حرك فك الكبس (1) إلى النهاية على حاضن العدة ➌. اضغط المزلاج (8) مرة أخرى في حاضن العدة ➍ وأدره بزاوية 180°، لتأمين قفل فك الكبس ➎.

- بعد إدخال فك الكبس، تحقق من أن المزلاج مغلق بإحكام في مكانه. وبذلك تتأكد من عدم انفصال الفك الضاغط بشكل غير مقصود أثناء التشغيل.

ولإجراء عملية الفك، يمكنك إجراء الخطوات نفسها بترتيب عكسي.