# Pressvorbereitung (siehe Bild F)

- Halten Sie Finger und andere Körperteile beim Aufsetzen von der Pressbacke fern. Es besteht Quetschgefahr.

Sie können die Werkzeugaufnahme (9) drehen, um die montierte Pressbacke (1) passend zur Einsatzstelle auszurichten.

Drücken Sie auf die hinteren Enden der Pressbacke ➊, um die Pressbacke zu öffnen. Setzen Sie die Pressbacke rechtwinklig auf das Pressfitting auf ➋.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper zwischen Pressfitting und Pressbacke befinden. Diese können zu Fehlverpressungen führen.

Zum Einschalten des Arbeitslichtes (7) tippen Sie den Ein-Schalter (2) kurz an. Mithilfe des Arbeitslichts (7) können Sie die Pressbacke optimal am Pressfitting positionieren.