# التجهيز لعملية الكبس (انظر الصورة F)

- أبعد أصابعك وأعضاء جسمك الأخرى عند إنزال فك الكبس. فهناك خطر السحق.

يمكنك إدارة حاضن العدة (9)، لمحاذاة فك الكبس المركب (1) بشكل مناسب لموقع الشغل.

اضغط على الأطراف الخلفية لفك الكبس ➊، لفتح فك الكبس. قم بإنزال فك الكبس بشكل عمودي على وصلة الكبس ➋.

- تأكد من عدم وجود أي جسم غريب بين وصلة الكبس وفك الكبس. فقد يؤدي ذلك إلى عمليات كبس خاطئة.

لغرض تشغيل مصباح العمل (7) اضغط لوهلة على مفتاح التشغيل (2). من خلال مصباح العمل (7) يمكنك ضبط وضعية فك الكبس بشكل مثالي على وصلة الكبس.