# Полета с информация за текущото състояние

Индикация на статуса (4) | Значение
--- | ---
След докосване на пусковия прекъсвач:
0,5 s зелено свети | Електроинструментът е готов за работа
3 s червено свети | Акумулаторната батерия е твърде слаба за процеса на притискане, сменете я
Акумулаторната батерия е извън работна температура, оставете я да се темперира
При натиснат пусков прекъсвач:
червено свети | Вътрешна грешка Изпратете електроинструмента за поддръжка към оторизиран клиентски сервиз на Bosch.
След процеса на притискане:
3 s зелено свети | Максимална притискаща сила по време на процеса на притискане достигната
3 s червено свети | Процесът на притискане не е завършен
Трайно:
жълто свети | 40000 работни цикъла достигнати Изпратете електроинструмента за техническо обслужване в оторизирана клиентска служба на Bosch.