# Onderhoud en reiniging

- Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Om een langdurige goede werking van het elektrische gereedschap te waarborgen, moet na 40000 werkcycli of uiterlijk na 2 jaar onderhoud aan het elektrische gereedschap worden uitgevoerd. Bij het overschrijden van 40000 werkcycli brandt de statusaanduiding (4) permanent geel.

Stuur het elektrische gereedschap voor onderhoud naar een geautoriseerde Bosch-servicedienst.

Aanwijzing: wordt het onderhoudsinterval overschreden, dan vervalt het recht op garantie.