# Vedlikehold og rengjøring

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeid på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring. Hvis PÅ-bryteren trykkes utilsiktet, medfører det fare for personskader.

- Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.

For at elektroverktøyets driftssikkerhet skal være garantert lengst mulig må det vedlikeholdes 40000 arbeidssykluser eller senest etter 2 år. Ved overskridelse av 40000 arbeidssykluser lyser statusindikatoren (4) kontinuerlig gult.

Send elektroverktøyet til et autorisert Bosch-serviceverksted for vedlikehold.

Merknad: Hvis ikke vedlikeholdsintervallet overholdes, opphører garantien.