# Elektrikli el aletinin düşmeye karşı emniyete alınması (bkz. resim J)

Yüksek konumda çalışırken elektrikli el aletini düşmeye karşı emniyete alın. Bunu yapmak için, toplam ağırlığa uygun ve maksimum 1,8 m uzunluğunda bir düşmeye karşı koruma ekipmanı (12) kullanın (piyasada mevcut, tercihen bir ankraj dikişiyle sabitlenen bir bant askısı veya düşme sönümlemesi olan bir düşmeye karşı koruma ekipmanı). Düşmeye karşı koruma ekipmanının kullanım kılavuzunu dikkate alın.

Düşmeye karşı koruma ekipmanının (12) bir tarafını, izin verilen sabitleme alanından (13) elektrikli el aletine sabitleyin.

Düşmeye karşı koruma ekipmanının (12) diğer tarafını sabit bir ankraj noktasına (11) sabitleyin, bu nokta sağlam bir yapıya (örn. bina veya yapı iskelesi) ait olmalıdır. Ankraj noktasını, olası bir düşme durumunda elektrikli el aletinin dolaşmadan veya sizi tehlikeye atmadan düşme korumasına serbestçe düşebileceği şekilde seçin.

- Düşmeye karşı koruma ekipmanını daima sabit bir yapıya sabitleyin, başka insanların tutmasını sağlamayın.

- Düşmeye karşı koruma ekipmanı, sabit ankraj noktasındaki sabitlemeler ile elektrikli el aleti arasında her zaman serbestçe hareket edebilmelidir.