# Индикации состояния

Индикация состояния (4) | Значение
--- | ---
После нажатия выключателя:
горит зеленым 0,5 с | Электроинструмент готов к работе
горит красным 3 с | Слишком низкий заряд аккумулятора для процесса опрессовки, замените аккумулятор
Температура аккумулятора вне рабочей температуры, дайте аккумулятору остыть
При нажатом выключателе:
горит красным | внутренняя неисправность Перешлите электроинструмент для технического обслуживания в авторизованный сервисный центр Bosch.
После процесса опрессовки:
горит зеленым 3 с | достигнуто макс. усилие обжима во время процесса опрессовки
горит красным 3 с | процесс опрессовки не завершен
Непрерывно:
горит желтым | 40000 Достигнуто максимальное количество рабочих циклов Отправьте электроинструмент для сервисного обслуживания в авторизованный сервисный центр Bosch.