# Forberede pressing (se bilde F)

- Holde fingrene og andre kroppsdeler unna presskjeven når den settes på. Det er fare for at du klemmer deg.

Du kan dreie verktøyholderen (9) for å justere den monterte presskjeven (1) etter stedet der du skal presse.

Trykk på den bakre enden på presskjeven ➊ for å åpne presskjeven. Sett presskjeven i rett vinkel på pressfittingen ➋.

- Forviss deg om at det ikke er noen fremmedlegemer mellom pressfittingen og presskjeven. Fremmedlegemer kan føre til feilpressing.

For å slå på arbeidslyset (7) trykker du kort på PÅ-bryteren (2). Ved hjelp av arbeidslyset (7) kan du plassere presskjeven optimalt på pressfittingen.