# Montarea/Înlocuirea fălcii de presare (consultă imaginile A−E)

Selectează diametrul şi conturul fălcii de presare corespunzătoare fitingului de presare.

Scanează acest cod QR, pentru a vizualiza prezentarea generală a sistemelor de fitinguri şi fălcilor de presare care au fost omologate de Bosch pentru această sculă electrică. Pot fi utilizate toate fălcile de presare din sistemul R.

Asigură-te că falca de presare este curată şi în stare tehnică impecabilă.

Roteşte spre înainte dispozitivul de blocare (8) al sistemului de prindere a accesoriilor, conform imaginii A ➊ şi extrage-l din sistemul de prindere a accesoriilor (9) ➋. Împinge falca de presare (1) până la opritor pe sistemul de prindere a accesoriilor ➌. Apasă dispozitivul de blocare (8) înapoi în sistemul de prindere a accesoriilor ➍ şi roteşte-l la 180°, pentru a bloca falca de presare ➎.

- După montarea fălcii de presare, verifică dacă sistemul de blocare este blocat ferm. Astfel, ai siguranţa că falca de presare nu se va desprinde accidental în timpul funcţionării.

Pentru demontarea fălcii de presare, procedează în ordine inversă.