# Pressimistangide paigaldamine/vahetamine (vt jooniseid A−E)

Valige pressühendusega toruliitmiku läbimõõdule ja kontuurile vastavad pressimistangid.

Selle QR-koodi kaudu leiate ülevaate pressühendusega liitmikest ja pressimistangidest, mida Bosch on selle elektrilise tööriista jaoks heaks kiitnud. Kasutada võib kõiki R‑süsteemi pressimistange.

Veenduge, et pressimistangid on puhtad ja tehniliselt laitmatus seisundis.

Keerake tööriistakinnituse riivi (8) joonisel A näidatud viisil ette ➊ ja tõmmake see tööriistakinnitusest (9) välja ➋. Lükake pressimistangid (1) kuni piirikuni tööriistakinnitusele ➌. Suruge riiv (8) tagasi tööriistakinnitusse ➍ ja pöörake seda 180°, et pressimistangid lukustada ➎.

- Kontrollige pärast pressimistangide paigaldamist, kas riiv on kindlalt lukustatud. Sellega tagate, et pressimistangid ei tule töö ajal kogemata lahti.

Pressimistangide eemaldamiseks toimige vastupidises järjekorras.